■複数デザインや両面印刷をご利用の場合は、絵柄の組み合わせや表裏が分かる様にファイル名をつけてください。
（例:複数デザインをご利用の場合）
postcard_CMYK_A.psd
postcard_CMYK_B.psd
（例:両面印刷をご利用の場合）
postcard_CMYK_omote.psd
postcard_CMYK_ura.psd
（例:複数デザインで両面印刷をご利用の場合）
postcard_CMYK_A_omote.psd
postcard_CMYK_A_ura.psd
postcard_CMYK_B_omote.psd
postcard_CMYK_B_ura.psd

■5色印刷（CMYK+蛍光ピンク）印刷をご利用の方
・RGBデータでご入稿ください。
・RGBのプロファイルはsRGBデータでICCプロファイルを埋め込んでご入稿ください。sRGB以外のデータでご入稿された場合、作業段階でsRGB変換を行うため色が変化する場合があります。
・CMYKデータでご入稿された場合、マゼンタ部分が明るく仕上がります。
・蛍光ピンクの版分けは自動処理になります。
・マゼンタの色に反応して蛍光ピンクが入るため、赤またはピンクの色が強くなる場合があります。

■5色印刷（CMYK+メタリックカラー）印刷をご利用の方
・ご利用したいメタリックカラーの色をレイヤー名につけた後に、黒色（RGB000またはK100%）でデータ制作してください。思わぬ仕上がりになる場合がございますので、乗算などのレイヤー効果、オーバープリントなどはご使用にならないでください。サンプルデータは「メタリックカラーサンプル」フォルダをご確認ください。
・ご入稿時には必ず仕上がりイメージの画像をつけてください。仕上がりイメージのデータ制作方法は「メタリックカラーサンプル」フォルダをご確認ください。
・メタリックカラーは細い線や文字、細かい白抜きを綺麗に印刷できない場合がございます。太い文字や広範囲でご使用ください。またグラデーションやグレースケールの印刷も可能ですが、表現性が難しいため黒（RGB000またはK100%）をオススメしています。
・メタリックカラーはシルバートナーを印刷した後に淡いカラーを印刷しております。そのためシルバーとカラーの印刷の多少の色ズレが発生する場合がございます。
・カラーとメタリックカラーまたはメタリックカラー2色以上をご利用の場合、レイヤー分けのできるpsdファイルまたはaiファイルのスウォッチを使用してのご入稿をお願いいたします。
・メタリックカラーは厳密な色合わせが難しい印刷方法です。再版時や同じ色であっても色味の誤差が生じますのであらかじめご了承ください。